2026년 5월 셋째 주 (5/9~5/15)

공공하수처리시설 TMS 측정 항목 데이터 평균

[남해수질관리과]

시 설 명		용량 (㎥/일)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	pH
남해 공공하수처리시설		100,000	6.2	2.7	7.172	0.266	6.6

시 설 명		용량 (㎥/일)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	pH
남악신도시 공공하수처리시설	1	12,000	5.3	2.2	8.025	0.084	6.3
	2	10,000	6.5	1.3	4.669	0.094	6.3

※ 공공하수처리시설의 방류수수질기준【 하수도법 시행규칙 [별표1] 】

구 분		TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
1일 하수처리용량 500㎥이상	Ⅰ지역	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하
	Ⅱ지역	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하
	Ⅲ지역	25 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하